**COMPTE RENDU D’EXECUTION D’OPERATION DE CAPTURE**

##### AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE L 436-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DATE DE L’OPERATION : 01 octobre 2025 de 09h30 à 10h45

DATE DE L’ARRETE PREFECTORAL DT-20-0484 : 09/11/2020

VALIDITE JUSQU’AU : 09/11/2025

**TYPE D’OPERATION :**

###### PECHE ELECTRIQUE : Inventaire Sauvetage Sondage

Matériels : Héron  EFKO  anode et épuisettes : 1 anode et 1 épuisette

Motif : réfection du pont, entreprise MCD TP

PERSONNEL :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération : GRES, Pierre, responsable du service technique

Participants (nom, service) : MM . SCARAMUZZI, A (serv tech),

LIEU D’INTERVENTION :

Commune : SAINTE COLOMBE SUR GAND Lieu-dit : Pont Gonon (aval confluence du rau de Gonon)

Nom du milieu aquatique : Bernand Bassin versant : Bernand


Cours d’eau  Plan d’eau  BiefCanal Catégorie Piscicole : 1ere  2eme

Longueur/Largeur moyenne : 50 mètres de long par 1 à 2,5 m

Surface : 100/110 m² environ.

AAPPMA : Amis du Gand et du Bernand

CARTOGRAPHIE :

Ci contre

**RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :**

4 truites sub adultes de 180 à 200 mm, nb/ le tronçon avait séché en août.

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : poissons déplacés 300 m en aval dans la zone non impactée par les travaux

Espèces détruites : aucune

###### A St Just St Rambert le 14/10/2025

###### Le RESPONSABLE DES PECHES

###### Pierre GRES



**DESTINATAIRES :** PREFECTURE (DDT, OFB)

###### AAPPMA

###### CT Rivière SMAELT

Entreprise : MDC TP