**COMPTE RENDU D’EXECUTION D’OPERATION DE CAPTURE**

##### AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE L 436-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DATE DE L’OPERATION :08/09/2025 de 12h00 à 13h15

DATE DE L’ARRETE PREFECTORAL DT-20-0484 : 09/11/2020

VALIDITE JUSQU’AU : 09/11/2025

**TYPE D’OPERATION :**

###### PECHE ELECTRIQUE : Inventaire Sauvetage Sondage

Matériels : Héron  EFKO  anode et épuisettes : 2anodes et 3 épuisettes, .2 passages successifs.

Motif : réfection du pont (entreprise TP COIRO).

PERSONNEL :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération : GRES, Pierre, responsable du service technique

Participants (nom, service) : MM . SCARAMUZZI et C. RELAVE (serv tech), V. GARNIER (Directeur), Y. GAILLARD (garde pêche particulier de la FDPPMA42)

LIEU D’INTERVENTION :

Commune : SAINT PAUL EN JAREZ Lieu-dit : les Fabriques

Nom du milieu aquatique : Dorlay Bassin versant : GIER

Cours d’eau  Plan d’eau  BiefCanal Catégorie Piscicole : 1ere  2eme

Longueur/Largeur moyenne : 60 mètres par 4/5 m de large

Surface : 250 m² environ.

AAPPMA : Truite du Dorlay

CARTOGRAPHIE :

Ci contre

**RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :**

….au total 32 truitelles de l’année (<80 mm) , 4 truites adultes de 230 à 320 mm ont été capturées.

A notre arrivée, une pelle mécanique était déjà en action dans le lit mineur sous le pont depuis la rampe d’accès créée en rive droite en aval. Nous avons demandé au pelleteur de sortrir de l’eau. Le va et vient s’était limité à une 20ne de mètres dans la zone de radier.

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : 300 m en aval des travaux.

Espèces détruites :.aucune

###### A St Just St Rambert le 08/10/2025

###### Le RESPONSABLE DES PECHES

###### Pierre GRES



**DESTINATAIRES :** PREFECTURE (DDT, OFB)

###### AAPPMA Truite du Dorlay

###### CT Rivière SEM

Entreprise COIRO TP