**COMPTE RENDU D’EXECUTION D’OPERATION DE CAPTURE**

##### AUTORISEE EN VERTU DE L’ARTICLE L 436-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

DATE DE L’OPERATION : 15 septembre 2025 de 10h15 à 12h30

DATE DE L’ARRETE PREFECTORAL DT-20-0484 : 09/11/2020

VALIDITE JUSQU’AU : 09/11/2025

**TYPE D’OPERATION :**

###### PECHE ELECTRIQUE : Inventaire Sauvetage Sondage

Matériels : Héron  EFKO  anode et épuisettes : 1 anode et 3 épuisettes, ..1 seul passage ; efficacité jugée très bonne.

Motif : Modification et reprofilage du lit mineur par déplacement des importants dépôts de sédiments liés à la crue d’octobre 2024 (travaux menés par le S3Rivière, F Deangelis).

PERSONNEL :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération : GRES, Pierre, responsable du service technique

Participants (nom, service) : MM . SCARAMUZZI, A. CHOMARAT, C. RELAVE (serv tech), B. DUCERT (serv développement), M. F. DEANGELIS S3R + la technicienne rivière

LIEU D’INTERVENTION :

Commune : CHAVANAY Lieu-dit : amont du bassin des Joutes

Nom du milieu aquatique : Valencize Bassin versant : Valencize

Cours d’eau  Plan d’eau  BiefCanal Catégorie Piscicole : 1ere  2eme

Longueur/Largeur moyenne : 300 mètres de long par 2 à 5 m

Surface : 850 à 1000 m² environ.

AAPPMA : Truite Pélussinoise

CARTOGRAPHIE :

Ci contre



**RESULTATS DE CAPTURES / OBSERVATIONS :**

112 truitelles de l’année de moins de 110 mm

1 truite de 265 mm et une truite de 180 mm

Au moins 500 vairons de 30 à 90 mm

DESTINATION DES POISSONS :

Lieu de remise à l’eau des captures : relâcher en aval du pont de Chorieux un peu en amont des Marides dans un secteur non touché par les nombreux travaux de réfection des murets de soutènement cette année.

Espèces détruites : aucune



###### A St Just St Rambert le 10/10/2025

###### Le RESPONSABLE DES PECHES

###### Pierre GRES



**DESTINATAIRES :** PREFECTURE (DDT, OFB)

###### AAPPMA

###### CT Rivière

Entreprise :